Line given K transmission Connector 1 Pin C3 POSITIVE Connector 2 Pin M2 Pin E3 Pin D4 Connector 3 Pin A4 Mass carcass ECU NB. In connecting thorn EOBD II must lend attention in connecting Pin 7 to Pin 11 this procedure is only worth for this model of car Volvo V40
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NB. 

Nel collegare la spina EOBD II bisogna prestare attenzione nel collegare il Pin 7 al Pin 11 questa procedura vale solo per questo modello di auto Volvo V40
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